**Инструкция по монтажу столба из ПИКС на забор из профнастила**

**Установить столб из ПИКС на забор легко и просто!**

На монтаж одного столба требуется не более 10-15 минут, даже человеку не являющемуся профессионалом в области строительства или ремонта.

**Метод установки ПИКС №1:**

1. Крепим маяки (уголок 90°) к профнастилу при помощи саморезов или заклепок на ширину, равную внутренней ширине панели, — 380 мм;
2. Закрепляем панели при помощи саморезов или заклепок к маяку через боковой шов;
3. После достижения требуемой высоты столба устанавливаем козырек, плотно надев его на верхнюю панель.

   

**Метод установки ПИКС №2:**

1. Устанавливаем уголок к профнастилу при помощи саморезов или заклепок на ширину, равную внутренней ширине панели, — 380 мм;
2. Собираем столб из ПИКС отдельно;
3. Одеваем столб на подготовленные уголки, прижимаем к забору и крепим на саморезы

    

Поздравляем! Столб смонтирован на забор из профнастила.